|  |  |
| --- | --- |
| **Утверждаю**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Менеджер компетенции «Флористика»  Казакова Марина Сергеевна  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | C:\Users\A.Platko\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lands(red).png |

Инструкция по технике безопасности и охране труда

****«Флористика»

**Оглавление**

[Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 2](#_Toc507427594)

[Инструкция по охране труда для участников 3](#_Toc507427595)

[*1.Общие требования охраны труда 3*](#_Toc507427596)

[*2.Требования охраны труда перед началом работы 6*](#_Toc507427597)

[*3.Требования охраны труда во время работы 9*](#_Toc507427598)

[*4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 13*](#_Toc507427599)

[*5.Требование охраны труда по окончании работ 14*](#_Toc507427600)

[Инструкция по охране труда для экспертов 15](#_Toc507427601)

[*1.Общие требования охраны труда* 15](#_Toc507427602)

[*2.Требования охраны труда перед началом работы* 16](#_Toc507427603)

[*3.Требования охраны труда во время работы* 17](#_Toc507427604)

[*4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях* 18](#_Toc507427605)

[*5.Требование охраны труда по окончании работ* 19](#_Toc507427606)

**Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности**

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения.

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение посторонних лиц на площадке.

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы за нарушения требований охраны труда.

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории проведения конкурса.

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения во время выполнения конкурсных заданий и на территории.

6. Основные требования санитарии и личной гигиены.

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования.

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания первой помощи.

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами.

**Инструкция по охране труда для участников**

***1.Общие требования охраны труда***

Для участников до 14 лет

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Экспертов или совместно с Экспертом, Компетенции «Флористика» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте до 14 лет:

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

Для участников от 14 до 18 лет

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Экспертов Компетенции «Флористика» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники в возрасте от 14 до 18 лет:

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

Для участников старше 18 лет

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции «Флористика» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

- инструкции по охране труда и технике безопасности;

- не заходить за ограждения и в технические помещения;

- соблюдать личную гигиену;

- принимать пищу в строго отведенных местах;

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование разрешенное к выполнению конкурсного задания;

1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование инструмента** | |
| **использует самостоятельно** | **использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет:** |
| Флористический нож | Дрель-шуруповерт  Сверла для дрели (только стандартные 1-10) |
| Ножницы | Клеевой пистолет |
| Бокорезы/кусачки | Сетевой адаптер / переходник электрический |
| Плоскогубцы/круглогубцы |  |
| Секатор/ ножницы для подрезки растений |  |
| Швейные иголки |  |
| Степлер |  |
| Мерная рулетка |  |
| Наполнитель для пробирок |  |
| Шило |  |
| Кисти |  |
| Перчатка для очистки стебля от шипов |  |
| Молоток |  |
| Кензан |  |
| Садовая лопатка |  |
| Пила |  |

1.4. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование оборудования** | |
| **использует самостоятельно** | **выполняет конкурсное задание совместно с экспертом или назначенным лицом старше 18 лет:** |
| стол металлический |  |
| тележка- евротролль |  |
| стеллаж |  |
| куб презентационный 60х60х60 |  |
| куб презентационный 50x50х50 |  |
| прожектор на прищепке |  |
| холодильная камера |  |

1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:

Физические:

- режущие и колющие предметы (секатор, нож, шило, дрель/ шуруповерт, степлер);

- инструмент с высокой температурой (клеевой пистолет);

- части растений (шипы, колючки);

- влажные поверхности (стол, пол);

- влажные руки;

- тупые инструменты;

- неисправные инструменты.

Химические:

* клей для живых цветов;
* пыльца живых цветов;
* запах живых цветов;
* млечный сок живых растений.

Психологические:

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение

- эмоциональное напряжение;

- психологическое давление со стороны зрителей;

- ответственность перед экспертом, тренером, учебным заведением.

1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:

- перчатка для очистки стебля от шипов;

- перчатки для работы с горшечными растениями.

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих опасностей: аптечка первой медицинской помощи, огнетушитель, направляющая стрелка, направление к эвакуационному выходу. (Приложение 1)

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.

В комнате участников находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia.

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.

***2.Требования охраны труда перед началом работы***

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:

2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

2.2. Подготовить рабочее место:

- подготовить к работе необходимое оборудование;

- подготовить к работе инструменты, проверить их исправность;

- проверить целостность сосудов для цветов и предметов из стекла;

- очистить поверхности от мусора, частей растений (стебли, листья и пр.);

- вытереть насухо влажные поверхности.

2.3. Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе:

| **Наименование инструмента или оборудования** | **Правила подготовки к выполнению конкурсного задания** |
| --- | --- |
| Секатор | - убедиться в исправности инструмента. Секатор должен быть хорошо и правильно заточен;  - необходимо проверить наличие стопорного кольца или защёлки, крепление не должно быть ослаблено. |
| Нож флористический | - при открывании и закрывании ножа лезвие должно быть направлено в сторону от корпуса работающего. При закрывании ножа его берут большими и указательными пальцами около шарнирной оси и тыльными сторонами ладоней надавливают на обушок клинка и ручку со стороны пружины. Остальные пальцы рук должны быть слегка согнутыми, не перекрывать паз в ручке и не находиться на линии движения лезвия;  - в закрытом состоянии лезвия ножа, не должны выступать за контуры закрывающих их частей;  - очистку и протирку клинков нужно проводить движениями от обушка к лезвию, а не наоборот;  - запрещается играть с ножом, подносить его к лицу. |
| Ножницы | - проверить насколько остро и правильно заточены ножницы;  - проверить крепления ножниц;  - запрещено использовать ножницы с ослабленным механизмом;  - проверить все части ножниц на отсутствие повреждений. |
| Молоток | - рукоятка молотка должна быть из древесины твердых и вязких пород, гладко обработана и надежно закреплена;  - рукоятка молотка должна быть прямой, а в поперечном сечении иметь овальную форму; к свободному концу рукоятка должна утолщаться с тем, чтобы при взмахах и ударах инструмента рукоятка не выскальзывала из рук; ось рукоятки должна быть перпендикулярна продольной оси инструмента;  - для надежного крепления молотка, рукоятку с торца расклинивают металлическими и завершенными клиньями; клинья для укрепления инструмента на рукоятке должны быть из мягкой стали;  - бойки молотка должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев. |
| Шило | - проверить целостность инструмента. |
| Клеевой пистолет | - перед включением необходимо убедиться в отсутствии повреждений на корпусе пистолета и шнуре;  - удалить оставшийся на сопле старый затвердевший клей;  - включенный пистолет устанавливается на ровную устойчивую поверхность, под него подкладывается лист бумаги, а под сопло фольга для сбора стекающего клея. |
| Шуруповерт (дрель) | - убедиться, что условия работы соответствуют требованиям данного оборудования. Соблюдайте особую осторожность при работе в зоне электрической проводки;  - перед началом использования зарядного устройства убедиться, что параметры сети электропитания соответствуют указанным на маркировочной табличке устройства.  - удалить консервационную смазку с ее частей;  - наружные поверхности машины протереть насухо ветошью;  - после транспортировки в зимних условиях, перед включением выдержать машину при комнатной температуре до полного высыхания водяного конденсата;  - полностью зарядить аккумуляторную батарею.  **Зарядка аккумуляторной батареи:**  - зарядка аккумуляторной батареи осуществляется с помощью зарядного устройства (ЗУ), входящего в комплект машины. Внимание! Использование способов зарядки, не предусмотренные для данного вида оборудования, может стать причиной поломки батареи или травмы пользователя;  - перед подключением ЗУ к сети электропитания необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют указанным на маркировочной табличке ЗУ. Следует подключить зарядное устройство к сети;  - при установке батареи на зарядное устройство, на панели ЗУ загорается зеленая лампочка-индикатор, означающая что, что питание на ЗУ подано;  - при зарядке батареи загорается красная лампочка, а зеленая гаснет. По завершении процесса зарядки красная лампочка гаснет, а зеленая загорается;  - продолжительность зарядки батареи составляет 1-3 ч. - в зависимости от фактической ёмкости батареи;  - всегда необходимо заряжать батарею полностью. Неполная зарядка может привести к снижению её фактической мощности.  Внимание! Не оставляйте аккумулятор в ЗУ после окончания зарядки.  Эксплуатация шуруповерта **ЗАПРЕЩЕНА**:  - при неисправном выключателе или его нечеткой работе; - при появлении дыма или запаха горящей изоляции;  - при возникновении повышенного шума, стука и вибрации;  - при разгерметизации корпуса батареи и вытекании из неё электролитной массы. |
| Плоскогубцы/ круглогубцы | - проверить плоскогубцы (круглогубцы) на наличие повреждений (выбоины, сколы) на рабочих поверхностях; - заусенцев и сколов на боковых гранях в местах зажима их рукой; - заусенцев и трещин на поверхности ручек; - поверхность должна быть гладкой. |
| Бокорезы/ кусачки | - проверить бокорезы (кусачки) на наличие повреждений (выбоины, сколы) на рабочих поверхностях; - заусенцев и сколов на боковых гранях в местах зажима их рукой; - заусенцев и трещин на поверхности ручек; - поверхность должна быть гладкой. |
| Пила | - удостовериться в исправности пилы. Пользоваться можно только хорошо заточенными пилами, с правильно разведенными зубьями. Пилами затупленными пользоваться нельзя. |
| Степлер | - проверить наличие, исправность и целостность всех деталей изделия. |
| Кензан | - проверить целостность инструмента. |
| Садовая лопатка | – проверить исправность лопатки (режущая часть должна быть заточена, рукоятка – надежно закреплена). |
| Вазы, кашпо, пробирки | - проверить целостность сосудов и предметов из стекла и керамики. |

2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

***3.Требования охраны труда во время работы***

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

| **Наименование инструмента/ оборудования** | **Требования безопасности** |
| --- | --- |
| Секатор | - располагать их на столе острым концом от себя;  - секатор нельзя оставлять открытым даже при кратковременных перерывах в работе;  - при резке цветов секатором рекомендуется одной рукой держаться за верхнюю часть побегов, а другой – производить срезку; нельзя держать отрезаемый секатором материал непосредственно у линии среза, т.к. это может привести к травме рук;  - использовать только остро и правильно заточенный инструмент;  **Запрещается**: размахивать или отбрасывать срезаемый материал в сторону, т.к. это может привести к травмам находящихся рядом участников; подрезать цветы и другие материалы необходимо внимательно, т.к. секатором можно нанести себе травму рук; при любых перерывах секатор должен быть закрыт и положен в инструментальную коробку;  - не ронять секатор, т.к. это может привести к травме ног. |
| Нож флористический | - при открывании и закрывании ножа лезвие должно быть направлено в сторону от корпуса работающего. При закрывании ножа его берут большими и указательными пальцами около шарнирной оси и тыльными сторонами ладоней надавливают на обушок клинка и ручку со стороны пружины. Остальные пальцы рук должны быть слегка согнутыми, не перекрывать паз в ручке и не находиться на линии движения лезвия;  - нож нельзя оставлять открытыми даже при кратковременных перерывах в работе;  - использовать только остро и правильно заточенный нож;  - при использовании ножа нужно занимать такую позу, чтобы ни одна часть тела не находилась на линии движения лезвия;  - при срезке тонких пружинящих ветвей ножом левая рука обрезчика должна находиться непосредственно под линией среза и создавать жесткий упор. |
| Ножницы | - пользоваться ножницами только на своем рабочем месте;  - следить за движением лезвий во время использования;  - передавать ручками от себя, располагать их на столе острым концом от себя;  - запрещается играть с ножницами, подносить ножницы к лицу. ножницы необходимо хранить в определённом положении и месте (в коробке, в подставке, в футляре);  - передавать и переносить ножницы нужно только в закрытом виде (с сомкнутыми лезвиями), держа их за рабочую поверхность кольцами вперед;  - класть ножницы на рабочую поверхность можно только с сомкнутыми лезвиями остриями от себя;  - запрещено оставлять ножницы в раскрытом виде;  - во время резания необходимо следить, чтобы пальцы руки, удерживающей разрезаемый материал, не оказались между лезвий ножниц;  - класть ножницы на стол нужно так, чтобы они не свешивались за край стола. |
| Молоток | - молоток использовании надо держать на расстоянии 20-30 мм (2-3 пальца) от свободного конца ручки.  **Запрещается:** оставлять молоток на краю рабочего места; стоять за спиной человека, использующего молоток;  - по окончании использования убрать молоток в коробку для инструментов; |
| Шило | - использовать шило только на твердой поверхности; делая прокол, вращать ручку шила вправо и влево.  - при использовании шила быть внимательным! Не поранить руку, держащую прокалываемый материал;  - после работы убрать шило в коробку. |
| Клеевой пистолет | - во время использования следует надевать одежду из плотных, прочных тканей, которые защитят от ожога при попадании разогретого клея;  - горячий клей, даже если плавится при низкой рабочей температуре, не должен попадать на живой растительный материал, иначе этот материал может сгореть;  - ни в коем случае нельзя прикасаться руками к металлическому носику термопистолета;  - длинные волосы необходимо убрать, украшения снять;  - сопло пистолета всегда было повернуто в противоположную от участника сторону.  **Внимание!** Попадание горячего клея на кожу или одежду вызывает сильные ожоги. При попадании горячего клея на кожу следует немедленно опустить руку в холодную воду и только тогда удалить застывший клей! **Запрещено счищать не застывший клей с кожи без охлаждения! Это может привести к серьезной травме кожных покровов!** |
| Шуруповерт | При эксплуатации аккумуляторной машины **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:  - использовать машину не по назначению, установленному для данного оборудования;  - пользоваться машиной при наличии механических повреждений на её поверхности, а также на аккумуляторной батарее или сверлильном патроне;  - использовать инструмент с рабочими размерами, превышающими установленные в Инфраструктурном листе;  - перегружать машину, прилагая чрезмерное (вызывающее значительное падение оборотов шпинделя) усилие к рабочему инструменту во время работы, так как это ведет к преждевременному выходу из строя электродвигателя и аккумуляторной батареи.  **Необходимо:**  - избегать длительной непрерывной работы машины;  - не допускать механических повреждений, ударов, падений шуруповерта (дрели) и т.п.;  - оберегать машину от воздействия внешних источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твёрдых предметов внутрь машины;  - обеспечить эффективное охлаждение машины и отвод продуктов обработки из зоны сверления;  - следить за состоянием сверла и нагревом электродвигателя.  **По окончании использования:**  - очистить шуруповерт (дрель) и дополнительные принадлежности от грязи;  - при длительных перерывах в использовании патрон и шпиндель покрыть слоем консервационной смазки, аккумуляторную батарею снять с машины. |
| Плоскогубцы/ круглогубцы | - использовать плоскогубцы (круглогубцы) необходимо в соответствии с их назначением;  - после окончания использования убрать со стола в тулбокс. |
| Бокорезы/ кусачки | - использовать бокорезы (кусачки) необходимо в соответствии с их назначением;  - после окончания использования убрать со стола в тулбокс. |
| Пила | - необходимо прочно зажимать обрабатываемый материал;  - соблюдать правильную позицию и правильно держать инструмент; быть внимательным и аккуратным в работе;  - наиболее опасным при пилении является момент, когда полотно пилы направляется по риске при помощи большого пальца или второго сустава; нельзя допускать рывков пилы, особенно вперед, при запиле;  - не разрешается левую руку держать близко к пропилу;  - полный размах пилы можно производить только после образования глубокого пропила, в котором хорошо удерживается пила;  - тонкий материал следует пилить пилой с мелким зубом; положение пилы при этом должно быть наклонным. Нормально в пропиле должно находиться не менее 4 - 5 зубьев пилы;  - следует аккуратно вести пиление без рывков и изгибов пильного полотна в пропиле, во избежание разрыва полотна пилы;  - при хранении пилу вешают на гвоздь за одну из стоек лучка. |
| Кензан | - следить за тем, чтобы при использовании кензана не повредить открытые участки тела;  - после окончания использования убрать кензан в тулбокс во избежание повреждений. |
| Садовая лопатка | – использовать инструменты можно только по их прямому назначению;  – при обработке почвы следует беречь руки и, чтобы не поранить их острыми краями лопатки;  – нельзя бросать лопатку на столе;  – после окончания работы следует убрать лопаткув отведенное для него место; |
| Степлер | - при использовании степлера необходимо, быть предельно внимательным;  - не подставляйте пальцы под скобы;  - при замене скоб следите за тем, чтобы они не вытолкнулись из паза пружиной;  - испорченные скобы не оставлять на рабочей поверхности стола;  - следите за тем, чтобы степлер не падал со стола;  - после завершения использования следует положить степлер в тулбокс. |
| Вазы, кашпо, пробирки | - при использовании стеклянных ваз, прибирак из стекла соблюдать осторожность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки стеклянных ваз и пробирок во избежание порезов пальцев;  - запрещается поднимать стеклянные вазы (пустые или с водой) за края. Следует одной рукой держать вазу за дно, а другой поддерживать за бок;  - керамические кашпо следует перемещать осторожно, не подвергая повреждению. |

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

- следует надевать одежду их плотных, прочных тканей;

- длинные волосы следует максимально убрать, украшения снять;

- обувь должна быть удобной и не иметь высокого каблука во избежание травм.

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом главному Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

***4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях***

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

***5.Требование охраны труда по окончании работ***

После окончания работ каждый участник обязан:

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.

Приложение 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Аптечка первой медицинской помощи | аптечка |
| Огнетушитель | огнетушитель |
| Направляющая стрелка | направляющая стрелка |
| Направление к эвакуационному выходу | направление к эвакуационному выходу |